反式肩关节假体全套配件产品目录
	序号
	产品中文名称
	规格（SAP）
	特质
	备注

	1
	标准肱骨柄
	4-14号
	型号多样，可满足多种病患不同髓腔大小的需求，高度匹配病人需求，可生物固定和骨水泥固定
	近端是专利的PPS涂层，在表面还包裹了羟基磷灰石的涂层，有约0.75mm厚的适配界面，双涂层更好促进骨长入的效果，增强生物固定的稳定性，可以让假体快速骨长入，有非常好的初期稳定效果，并有利于假体的长期稳定，PPS涂层避免骨溶解，提高假体长期生存率

	2
	微型肱骨柄
	4-14号
	特有微型柄，，可保留更多骨量，满足亚洲女性及矮个病患需求，高度匹配病人需求，可生物固定和骨水泥固定
	近端是专利的PPS涂层，在表面还包裹了羟基磷灰石的涂层，有约0.75mm厚的适配界面，双涂层更好促进骨长入的效果，增强生物固定的稳定性，可以让假体快速骨长入，有非常好的初期稳定效果，并有利于假体的长期稳定，PPS涂层避免骨溶解，提高假体长期生存率

	3
	钴铬钼合金肱骨托
	44MM+5，44MM+10，44MM标准
	三种高度的配置，术中满足不同患者三角肌长度微调张力选择
	　钴铬钼合金材质，坚固稳定，RingLoc®专利技术可以和肱骨垫片配合使用，组合从5mm到18mm的不同高度调节三角肌张力

	4
	E1 标准 肱骨垫片
	36标准, +3mm, Retentive+3mm
	有标准及+3厚度，钛合金肱骨托的三种型号做搭配，达到六个厚度的选择，满足术中需求
	专利的高交联维生E聚乙烯材质，可抗氧化，增加耐磨性，提高聚乙烯使用年限，俗称软陶瓷，可以和肱骨托配合使用，组合从5mm到18mm的不同高度调节三角肌张力

	5
	　肩盂托-微型
	25mm
	专利的PPS涂层，材料接近骨小梁的弹性模量，6周便可骨长入，利于长期的假体稳定量，6周便可骨长入，利于长期的假体稳定
	　专利的PPS涂层用于肩盂基座部分，在表面还包裹了羟基磷灰石的涂层，有约1mm的适配界面，双涂层更好促进骨长入的效果，增强生物固定的稳定性，可以让假体快速骨长入，有非常好的初期稳定效果，并有利于假体的长期稳定，最多可打入5枚螺钉，正心圆，可以为医生找到最好的骨量，如果发现有骨缺损，可以选择基底座，找到骨量最好的地方打钉
前面：BOSS桩，非常强硬，主要用来抵御三角肌收缩时对肩盂组件所产生的切应力
 配套工具提供下倾10°放置肩盂基座，从而使假体稳定性最大化

	6
	反转肩中心螺钉
	6.5x20mm-50mm（每5mm一个规格）
	6.5mm直径的锥形锁定螺钉，每5mm一个规格
	对肩盂基座有很稳固的加压作用,能在早期稳定肩盂基座，加压效果10倍于中柱型基座，剪切稳定性2.3倍于中柱型基座

	7
	3.5锁定螺钉
	4.75x15mm -45mm（每5mm一个规格）
	有良好的加压稳定性，固定5°锁定角度，钉子能跟肩盂基座牢牢锁定
	配合中心螺钉，对肩盂基座有稳固和加压作用,能在早期稳定肩盂基座

	8
	3.5非锁定螺钉
	4.75x15mm -45mm（每5mm一个规格）
	可微调6°的万向角度，能使螺钉在肩盂基座上找到骨质最好的方向打入，
	配合中心螺钉，对肩盂基座有稳固和加压作用,能在早期稳定肩盂基座

	9
	反转肩肩盂头
	36标准，+3，+6
	3个高度选择，达到横向调节肩关节的旋转中心，调整三角肌张力
	　组配式肩盂球，可调式偏心距技术使得放置基底座时更具灵活性，充分利用肩盂骨储量，可连续调节的偏心距（万向偏距）和多种高度配置，偏心调节从0.5mm/1.5mm/2.5mm/3.5mm/4.5mm多种可调节角度，可以术中调整到肩盂头下移偏心放置，增加肩关节活动范围， 可避免出现肱骨对肩胛骨的撞击，从而达到患者最优的活动角度




全肩关节置换假体全套配件产品目录
	产品中文名称
	规格（SAP）
	特质
	备注

	标准肱骨柄
	4-14号
	型号多样，可满足多种病患不同髓腔大小的需求，高度匹配病人需求，可生物固定和骨水泥固定
	近端是专利的PPS涂层，在表面还包裹了羟基磷灰石的涂层，有约0.75mm厚的适配界面，双涂层更好促进骨长入的效果，增强生物固定的稳定性，可以让假体快速骨长入，有非常好的初期稳定效果，并有利于假体的长期稳定，PPS涂层避免骨溶解，提高假体长期生存率

	翻修肱骨柄
	4X194MM到14X194MM
	特有翻修长柄，满足骨折病患需求
	194MM长度的柄可以满足各类骨折类型和翻修病人的术中需求，2个号一跳，满足术中选择

	肩盂托
	4MM（S ,M,L)
	三种型号选择，满足不同体型病患需求
	有大，中，小三个型号得术中选择

	肩盂固定柱
	　
	超高分子量聚乙烯
	一体成型得聚乙烯材质，超高耐磨性能

	偏心型肱骨头
	直径（38，42，46，50，54，58）
	6个直径，每个直径2-3个厚度选择
	17种直径及厚度的选择，满足术中所有类型的需求

	标准锥度适配器
	　
	锥度锁定，有良好的稳定性
	　








