中控双摇手动病床产品技术参数
一、名称：中控双摇手动病床

二 、规格：

三、功能：

▲1．床头床尾板：采用优质ABS强化塑料一次性注塑成型，厚70mm，弧线形欧式款设计，线条美观大方，中间带颜色装饰贴纸，床头床尾板采用插入式装置，弧线形欧式款设计，线条美观大方，中间带颜色装饰贴纸，拆卸方便，拆卸后床头床尾框无突出异物，可兼作CPR急救，满足临床需求；床尾板外侧有病人信息卡插槽。
2．摇手：双组摇手，隐藏式设计，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。

3．螺杆：摇杆传动升降系统：“丝杆采用45#模具钢，全钢传动离合器系统结构”，无塑料结构，耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅，并有到位保护功能。

4．调节范围：背部上升70º±5º，脚部上升40º±5º，床体承载重量 ≥200kg。

5．护栏：①、钢质加强型弯管护栏，壁管∮19*1.5，管长454mm,可收缩平放，总长≥1430mm，D型扶手，6支圆型支柱，锌铝合金手柄，整体牢固，使用寿命长；②、单式按键快速定位保险开关，操作简单；③、铝合金部份采用电泳着色，强化处理、美观大方。④、护栏旋下时，略低于床垫，防止床垫移位，且具有防夹手功能，整体结构合理、坚固耐用。

▲6．床板：采用冷轧钢板模压一次拉伸成型，具有多孔设计，便于透气，兼有防滑功能，床板除模压造型设计外，更有多条加强骨，床面板四侧增加2条波浪型加强筋，整床承载力度高，造型美观。

7. 床体四边配备4寸内置轴承防撞滚轮，确保推动过程中的保护，整体美观时尚。

8.床板连接件：采用高强度优质金属连接，坚实、耐磨，方便拆卸消毒。

9．点滴架插座：床边具备六个点滴架插孔和四个引流挂钩，点滴架不使用时可放置于引流挂钩内，引流挂钩同时可放置引流袋，尿袋等物。

10．背部床板: 采用“V”型双支撑卸力结构，加固φ25×2.5×820mm及φ32×2.5×845mm两条碳素钢管，均匀分散压力，有效转移床板承重的三分之二于床梁，最大限度减少螺杆受力，增强背部板安全性能，摇把操作更轻松。
▲11．脚轮：采用中控豪华脚轮，一脚制动刹车，稳固可靠；轮面采用超级聚氨脂材料，静音耐磨，防缠绕，永不生锈。
12．点滴架：采用手控伸缩双段设计，可调节高度1000mm～1600mm，操作灵活，不锈钢材料、轻巧、对称式回钩以满足临床需要。

四、材质：床框采用国标方管60×30×1.5(mm) 方管焊接。床体各部连接根据人体力学设计，支点位置准确、焊接牢固，各部连动装置活动自如，无噪音。

▲五、床体表面处理：涂料有抗菌、防霉作用（有权威机构检测报告），属于新世纪绿色健康环保产品。说明：具体经过除油、除锈，防锈，二次磷化，静电喷涂电焗处理，表面光洁亮丽，经测试，附着力全部达到一级，不脱落，不生锈。
▲六、采用机器人焊接，所焊出的焊缝基本上消除了焊缝的气孔，焊接质量稳定（机器人焊接比传统人工焊接使用寿命长三倍以上）。
七、配置：弯管式护栏、中控脚轮、杂物架、点滴架、床头柜、床垫、翻转餐桌板。
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