产品技术参数

一、货物名称：电动病床
二、外形尺寸：

三、功能参数：

▲1.床头床尾板：采用优质ABS强化塑料一次性注塑成型，两侧有便于扶握椭形孔，中间带颜色贴纸，床头床尾板采用插入式装置，可拆卸，兼作CPR急救，满足临床需求；床尾板外侧有病人信息卡插座。
2.电机：采用四电机控制系统，稳定安全、不漏电、抗电磁，不干扰呼吸机、心电监护等设备工作，耐用寿命长，无噪音，配后备电源，以应对停电等紧急情况。
3.调节范围：背部倾斜0-70º±5º，腿部倾斜0-40º±5º，腿板可手动调节0-55º±5º，高低调节460-700，前、后倾斜0-12º±3º，背腿联动功能，可使得背部与腿部同时抬起或者降落，方便操作，腹部有延位减压功能，床体承载重量：≥200kg。

▲4.豪华式护栏：配4块欧式豪华型加高PE护栏，一体吹塑成型，护栏与护栏之间、护栏与床头板、床尾板之间间隙在升起或放下的情况下均≤60mm（提供相关实物图示证明材料）。带气弹簧辅助自动下降，牢固可靠耐用。床头一侧的左右两个护栏配有嵌入式触摸操作系统，方便患者及医护人员操作，设计时尚美观。

▲5.角度显示器：嵌入式装置，防尘，显示清淅，美观实用，能准确显示床体各部位角度，全方位展示患者的倾斜度。
▲6．床板：床板采用优质冷轧钢板一次拉伸成型，多孔设计，床板除模压造型设计外，更有多条加强骨，床面板四侧增加波浪型加强筋，使得床体承载力度高。
▲7.防撞轮：床体四边配备4寸内置轴承防撞滚轮，有限减轻缓冲力，确保推动过程中的保护。

8.点滴架插座：床边具备四个点滴架插孔和四个引流挂钩，输液架插孔采用金属材料冲压成型，不易破裂。
▲9.脚轮：采用中控豪华脚轮，质地轻便坚固，转动灵活，承载性能高，脚轮整体操纵性能极佳，一脚制动刹车传动系统。轮面采用超级聚氨脂材料，内置全封闭自润滑轴承，防水，静音耐磨，防缠绕，永不生锈。

10.点滴架：采用手控伸缩双段设计，可调节高度1000-1600mm，操作灵活，不锈钢材料、轻巧、对称式回钩以满足临床需要。

▲11、病床采用双层稳固结构，底座装饰盖采用ABS一次成型工艺。
四、材质：床框与底框的连接方管规格：≥60×30×1.5mm；床框和床腿采用优质冷轧钢管，其厚度≥1.5mm，保证床体的承载能力。
▲五、涂料有抗菌、防霉作用，属于新世纪绿色健康环保产品。说明：具体经过除油、除锈，防锈，二次磷化，静电喷涂电焗处理，表面光洁亮丽，经测试，附着力全部达到一级，不脱落，不生锈。
▲六、焊接工艺：采用焊接机器人自动焊接，焊接精度高，质量稳定。
七、配置：欧式护栏、中控脚轮、防撞滚轮、点滴架、床头柜、床垫、移动餐桌。
