七功能电动病床产品技术参数

一、名称：七功能电动病床

二、型号：
三、规格：
四、功能：

1.床头床尾板：采用优质ABS强化塑料一次性注塑成型，厚70mm，弧线形欧式款设计，线条美观大方，中间带颜色装饰贴纸，床头床尾板采用插入式装置，特有的按压锁定开关，设计新颖，操作简单，拆卸方便，拆卸后床头床尾框无突出异物，可兼作CPR急救，满足临床需求；床尾板外侧有病人信息卡插槽。

2.电机：采用国内知名品牌电机控制器，具有电子超载保护装置。同时可控制五支电机的驱动，多功能控制面板和手控器，标识清楚，操作简单、易明，升降自如，无噪音，推力达4000-6000N，配后备电源。另增加脚踏控制系统，方便医生做手术或护士帮助病人翻身时，能够用脚控制床体调节，避免用手操作，带来交叉感染。

3.调节范围：背部倾斜70º±5º，腿部倾斜40º±5º，腿板可手动调节0-60º，整床水平升降高度560-860mm，前、后倾斜0-13º±2º，左右侧翻12 º±3º ，背部腿部联动功能，自动腹部减压功能。开任意高度角度，床面降到最低点时，均能执行电动倾斜功能。床体动态承载重量：≥200kg。

4.豪华式护栏：配4块欧式豪华型加高PE护栏，一体吹塑成型，不变形，无缝隙，下隐式收藏，不占空间，带助力器，升降更方便，不使用时可轻松旋下，牢固可靠耐用。护栏面板里外设有操作系统，方便患者及医护人员操作，设计时尚美观。

5.角度显示仪：4块护栏均附带角度显示仪，床体升降时，能准确显示床体各部位角度，方便医护人员调整到最佳的倾斜角度，给患者带来舒适的躺卧姿势。

6．床板：采用冷轧钢板模压一次拉伸成型，具有多孔设计，便于透气，兼有防滑功能，床板除模压造型设计外，更有多条加强骨，床面板四侧增加2条波浪型加强筋，整床承载力度高，造型美观。

7.防护装置：床体前后安装防护装置，长1040mm，有效减免转运病人时往来穿梭带来意外的撞击造成的设备设施损坏，最大限度地为设备及患者提供预防性保护。

8.防撞轮：床体四边配备4寸内置轴承防撞滚轮，确保推动过程中的保护，整体美观时尚。
9.床板连接件：采用高强度优质金属连接，坚实、耐磨，方便拆卸消毒。

10.点滴架插座：床边具备四个点滴架插孔（可插入蚊帐架），四个引流挂钩，点滴架不使用时可放置于引流挂钩内，同时可放置引流袋，尿壶等物。

11.脚轮：采用中控豪华脚轮，一脚制动刹车，稳固可靠；轮面采用超级聚氨脂材料，静音耐磨，防缠绕，永不生锈。

12.点滴架：采用手控伸缩双段设计，可调节高度1000㎜-1600㎜，操作灵活，不锈钢材料、轻巧、对称式回钩以满足临床需要。

13.精准称重：动态称重模式，只需轻触一个按键，即可测出患者体重，数字化显示，数值精确，并具有清零功能，随时监测患者体重变化，为诊断提供可靠依据。

14.背部X光拍片：背部床板采用高分子无损透射材料，可在不移动病人的情况下做X光拍摄，适用于多种主流DR扫描设备。
五、床体各部连接机构经计算均采用最可靠力学原理，支点位置准确、焊接牢固，各部连动装置活动自如，无噪音。

六、床体表面处理：涂料有抗菌、防霉作用（有权威机构检测报告），属于新世纪绿色健康环保产品。说明：具体经过除油、除锈，防锈，二次磷化，静电喷涂电焗处理，表面光洁亮丽，经测试，附着力全部达到一级，不脱落，不生锈。

七、采用机器人焊接，所焊出的焊缝基本上消除了焊缝的气孔，焊接质量稳定（机器人焊接比传统人工焊接使用寿命长三倍以上）。

八、配置：欧式护栏、中控脚轮、防撞滚轮、点滴架、床头柜、床垫、移动餐桌、脚踏操作系统、带称重、X光拍片。
