研究级正置电动显微镜成像系统
一、用途
1. 用于组织切片、生物材料荧光标记、活细胞荧光标记的高分辨率成像。
2. 用于活细胞生物分子、细胞器或离子等生物物质的定性、定量、定时和定位分布检测等,。
3. 用于获取图像的时间信息，研究荧光标本随时间浓度、强度、扩散速度、空间移动等变化的数据信息，进行相关动力学研究。
二、数量：1套
三、技术要求
1、光学系统：采用CFI60无限远光学系统，整套系统具备明场、荧光观察，可升级多人共览，还可选配暗场、相差、DIC等观察方法，电动部分包括：目镜筒、物镜转换器、Z轴、荧光激发块转盘、荧光光闸、荧光光源；
2、显微镜镜体：载物台电动上/下移动，向上2mm/向下13mm ，内置线性编码器，分辨率0.025um，电动Escape和再定焦功能;12V100W卤素灯，内置复眼透镜，内置色温补偿片NCB11，灰度滤色片ND8、ND32；
3、目镜：10X宽视野均带屈光度调节，视场数22mm；
4、人机学电动四路倾斜式目镜筒，可同时连接相机和共聚焦扫描头,目镜/上端口/后端口：100%/0/0、0/100%/0、0/0/100%，倾斜角度：15-35度；
5、物镜：齐焦距离60 mm ，提供更长的工作距离和更高的数值孔径。
   4X平场荧光物镜   4X N.A. 0.13, W.D. 17.1 mm   
   10X平场荧光物镜  10X   N.A.  0.3, W.D.16.0 mm
   20X平场荧光物镜  20X   N.A. 0.5, W.D. 2.1 mm
   40X平场复消色差物镜  40X  N.A. 0.95, W.D. 0.21 mm  
100X平场复消色差物镜  100X  N.A. 1.4, W.D. 0.13 mm          
6、电动六孔物镜转换器；
7、双夹片右手柄载物台:右手柄带双片夹陶瓷涂层载物台，超硬经久耐磨。横向行程78(X)x54（Y）mm，手柄高度和扭矩可调；
8、聚光器： 阿贝聚光器  N.A. 0.9  ；
9、*控制器：带图像拍摄按钮,眼睛无需离开目镜，只需按下显微镜底座上的图像拍摄按钮即可获得图像；
10、所有光学部分应具有防霉功能；
11、100W长寿命冷光源，使用寿命2000小时以上， 内置6档电动控制光强亮度调节，光闸；6位电动荧光滤镜转轮，复消色差荧光光路；内置噪声消除装置，提高信噪比；荧光照明系统包含视场光阑和孔径光阑；
12、专用荧光滤镜：紫外激发滤光块、蓝色激发滤光块、红色激发滤光块；
13、电动六孔激发块转盘；
14、配有与显微镜配套的摄像头
1)芯片尺寸：全尺寸36 x 23.9mm,像素大小7.3um X7.3um；
2）真实有效像素： 1625万像素；
3）曝光时间：100m s～60s，具备一键自动曝光、连续自动曝光、手动曝光等模式；
4）感光度：ISO200～12800；
5）预览速度1636 x 1608，45帧/秒；4908 x 3264，6帧/秒；
6）USB3.0接口，外部同步I/O；
7）AD转换：16位；                                                     
15、高级图像分析软件：
（一）文件处理：
1、用户可自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息；
2、图像，通道和自定义区域之间的拷贝，粘贴；
3、预设荧光染料数据库，保证通道颜色的真实；
4、具有多种标注功能（箭头、文字、各种形状等）
（二）图像处理：
1、可对图像和通道的对比度，亮度，Gamma等进行调节；
2、通道混合，通道Ratio，通道算术，通道抽取/合并，通道间相对位置矫正；
3、Gray/RGB/HIS/Binary之间互相转换，位深转换；
4、自动拼图，拍摄超大视野图像，支持AF；
（三）间时拍照功能：
1、设置间时拍照时间，拍照的总时间，具有间隔拍摄功能，跟踪图像间时变化状态；
2、可使间隔时间为0，从而实现视频的拍摄
四、供货范围清单
	序号
	物料描述
	数量

	1
	全自动正置荧光显微镜
	1套

	2
	工作站
	1套


五、保修期：保修叁年
神经血管耦联分析系统
1、 用途
用于研究小动物神经活动时的血流分布与变化，属生命科学研究使用。
二、数量：1套
三、技术要求
1.激光波长：785nm；
2.激光驱动方式：恒温恒流驱动；
3.血流成像速度：不低于60fps；
4.空间分辨率：高达2μm/pixel；
5.单位面积内像素数：不低于1，600，000像素/cm2；
6.成像系统：体式显微成像系统，变焦比不低于6，配备目镜以进行微操手术；
7.工作距离：固定，视野调节时不影响系统空间位置；
8.ROI功能：ROI流速均值在线/离线分析，支持任意形状及数量的ROI选择、复制、删除，ROI位置与大小自由拖放编辑；
9.TOI功能：支持任意个时间段内血流均值及血流均值相对变化的分析；
10.事件打标功能：支持用户对采集过程中的特征性时刻进行打标记录；
11.管径分析功能：任意选择多根血管，在线/离线分析管径变化；
12.血管夹角测量功能：可实时显示选定血管间的夹角；
13.定位网格功能：支持任意密度的定位网格，便于用户对观测对象进行精确定位；
14.运动矫正功能：支持对观测对象在观测过程中发生的移动/运动进行自动矫正，无需再进行平移ROI等操作即可实现对长时间图像序列的数值分析；
15.分析状态记录功能：可对所绘制ROI的状态（形状、数量、位置）进行记录，可对血流图像序列的分析状态（显示系数、矫正系数等）进行记录，再次载入时无需重复ROI绘制/序列分析的操作；
16.血流图像采集方式：具备连续采集、指定时间间隔采集方式；
17.数据存储格式：原始流速数据/标准图像/视频等多种数据保存格式；
四、配置清单
	序号
	物料描述
	数量

	1
	激光散斑血流仪软件
	1

	2
	控制电源箱
	1

	3
	成像探头
	1

	4
	支架
	1

	5
	线缆
	4


5、 保修期：保修叁年
内窥镜图像显示系统
一、用途:用于微创手术
二、数量：1套
三、技术要求
（一）高清摄像系统
1、HD高清摄像主机，分辨率≥1920×1080P像素，输出比例≥16：9；
2、输出信号端口：1×HDMI，1×USB3.0；
3、自动白平衡：色温介于2300K和7000K之间；
4、设备小巧，占用空间少，方便携带；
5、具备自动电子快门控制+自动增益控制功能；
6、即插即用，仅需连接一个插口；
7、配套21寸显示器，控制台、支架各一
8、灵活的安装的方式：可便携安装在专用监视器底座上（主机或光源）。
（二）高清摄像头(含调焦镜头）
1、1/3 CMOS HD高清摄像头，通用C-Mount接口，镜头可拆卸，清洁更加彻底，高感亮度；
2、并可根据不同手术需求选配不同规格镜头；
3、高清信号输出≥1920×1080P，输出比例≥5：4；
4、两个摄像头按钮可调节各种功能，白平衡/亮度调节（3档），电子放大（1档）， 细节增强（1档）；
5、高清镜头F≥14mm；
6、可过氧化氢等离子、过乙酸灭菌，可浸泡消毒液消毒。
（三）LED冷光源
1、LED冷光源，色温≥6500K, 灯泡寿命≥30000小时；
2、级别-CF(心脏手术屏护)；
3、自带滤光片，可滤除紫外光和红外光输出亮度可数字调节；
4、手动调光；
5、高效且节约成本；
6、具有温度控制系统，避免设备温度过高；
7、纤维导光束，直径≥2.5mm，长度≥3000mm。
四、供货范围清单
	序号
	货物
	数量
	单位

	1
	高清摄像系统
	1
	台

	2
	高清摄像头
	1
	个

	3
	定焦镜头
	1
	个

	4
	LED光源
	1
	台

	5
	纤维光导束
	1
	根

	7
	控制台及摄像系统支架
	1
	套


6、 保修期：保修叁年
样品破碎系统
一、用途
对动物、细胞或组织进行快速、高效的破碎和匀浆。
二、数量：1台
三、技术要求
1.1、控制面板程序运行时间与速度LED屏幕直观显示；
1.2、可以通过透明顶盖观察整个破碎流程；
1.3、主机上有两个可视频闪灯，可看到样品管中样品的实际运动轨迹；
1.4、“3D高速旋转运动”可以使样品管以8字型运动，可通过微珠直接均匀撞击细胞得到高效的破碎效果，可以快速破碎纤维组织以及难破的细胞；
1.5、针对不同样品可提供原厂提取DNA、RNA、蛋白的优化试剂盒；
1.6、针对不同样品可提供原厂提取DNA、RNA、蛋白研磨介质
1.7、转速范围：4.0-10 m/s，0.5 m/s递增；
1.8、时间设定：1-120 s，此范围内以1 s为单位增加；
1.9、可设置1-9个循环，循环之间可设定1到300秒停；
1.10、加速快，在2秒内达到最大速度；
1.11、减速快，在2秒内完全停止运行；
1.12、可随意更换适配器： 24*2 mL，48*2 mL ，24*4.5 mL 12*15 mL，2*50 mL多种规格可选；
1.13、样品处理适配器有常温适配器，冷冻适配器，全金属适配器多种类型可选择，满足多种实验需求；
1.14、所有冷冻适配器，在处理过程中维持样品处于4 ℃以下；
1.15、所有金属适配器可耐受≥450 ℃高温，可以耐受高温高压灭菌；
1.16、软件：微控制器：Arm处理器，内存≥64MB触摸屏界面，屏幕大小：≥151.5 mm*85.5 mm；
1.17、自定义设置：≥12个自定义程序设置存储位点；
1.18、预定义设置：≥73个推荐的预设程序；
1.19、带有USB端口可以导出记录的运行数据，及更新程序软件；
1.20、具有程序运行状况监控及声音警报功能；
1.21、安全装置：开盖检测，电动机过热检测，转子故障检测；
1.22、噪音等级<70 db；
1.23、安全性符合UL与CE标准；
四、供货范围清单
	序号
	物料描述
	数量

	1
	主机 
	1台

	2
	24*2 mL常温适配器 
	1个

	3
	24*2 mL金属适配器
	1个

	4
	陶瓷珠及样品管。
	100个



4、 保修期：保修贰年

耳内镜及耳钳
一、用途
适用于临床手术中的耳科检查、诊断和治疗用的一种腔镜仪器
二、数量：1套
三、技术要求
1.1耳镜：直径1.9mm，长度10cm,0°直视内镜，可高温高压消毒。
1.2耳钳：超精细型，圆形杯口状钳口，直径1mm，工作长度12.5cm。
四、供货范围清单
	序号
	物料描述
	数量

	1
	耳镜
	1

	2
	耳钳
	1



五、保修期：保修贰年
[bookmark: _GoBack]在体电生理检测系统
1. 用于自由活动状态下大小鼠的脑电（EEG）/肌电（EMG）/局部场电位（LFP）和单位放电（Spike）等神经电生理信号的记录。适用于神经行为学、毒理学、药理学等相关的研究。
2. *系统记录通道总数64通道，支持扩展至512通道。
3. *提供2个32通道的微型前置放大器，重量小于1g，可以用于自由活动的大小鼠脑电记录，配套线缆采用12芯的线缆，并且长度在2米以上，可通过延长线扩展到10米以上。
4. 提供额外数字输入端口：至少具有1个16位数字输入端口（digital input），可与其他外部设备相连，如刺激系统，提供独立的外部触发输入，并全部支持TTL信号。额外数字输出端口：4个数字输出端口（digital output），辅助输入：16个辅助模拟输入（Analog input），辅助输出：16个辅助模拟输出（Analog output）。
5. 数据采样率：每通道最高可达30kHz，采样精度≥16bit，分辨率0.25uV，共模抑制比：≥90dB（0-60Hz）
6. 放大器输入范围≥±5mV采集系统最大输入电压≥±5V，系统噪音：2uV RMS，输入阻抗：>10GΩ／3pF
7. 数据通讯：支持USB 3.0 数字信号传输和光纤数字信号传输。
8. 采集软件提供多种手动和自动在线神经元甄别算法，包括Bar，area，PCA等，可以准确有效的对spike数据进行分析，每通道能够甄别的神经元无数量限制。
9. 记录文件格式可以直接导入OfflineSorter和NeuroExplorer软件。
10. 数据采集软件可以在线采集和分析多种电生理信号，提供终生免费升级服务。
11. 提供1个调试用32独立通道神经信号模拟器
12. *配备光电一体换向器，供自由活动动物记录
13. *配备高性能电脑工作站一台
14. *配备NeuroExplorer神经信号分析软件一套。
保修期：主机保5年，配件保2年。
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