关于小型垂直半干转电泳系统设备市场需求调查的报告  （进口产品）

一、采购项目基本情况
介绍采购主体和项目的基本情况，包括项目来由、资金来源，以及采购项目的用途。
    福建医科大学附属第二医院医院神经调控代谢性疾病研究中心成立于2020年4月，研究中心负责人是医院引进的澳大利亚籍特聘教授。研究中心具有分子生物学实验平台、动物学实验平台、实验重要仪器设备平台和临床研究成果转化平台。目前已经组建了双线科研团队：神经代谢基础研创团队和干细胞临床转化应用研创团队。开辟了医院15个临床学科共享成果参与的科研协作模式；完成20余场研究中心组织的系列学术讨论及科研SCl文章撰写技能讲座；已正式发表SCI文章50篇；成功获批泉州市高层次人才团队项目资助400万元基金；研究团队核心成员获国家自然科学基金2项，省卫健委资助基金5项。
本中心承担的国自然项目，福建省卫健委项目、泉州市高层次人才团队项目等项目研究过程中需要对各种实验条件下动物细胞或者组织的蛋白质进行相对表达分析，也就是俗称的Western-Blot（WB）分析，它首先需要利用小型蛋白质电泳系统对蛋白质进行SDS-PAGE电泳分离，然后再利用小型转印槽将聚丙烯酰胺凝胶上的蛋白质转移到醋酸纤维素（PVDF）薄膜上，最后通过孵育一抗二抗后进行化学发光来检测蛋白质的相对表达。在这整个实验流程里，电泳转印系统是必不可少的，而且使用频率非常高。因此购买成熟的小型垂直半干转电泳系统不但能大大加快实验流程，缩短实验时间，并且可产生大量的具有国际领先的科研成果。此外，由于研究中心的发展需要，研究人员进一步增多，进行分子生物学实验的本科生、研究生、技术员、院内外技术交流人员增加速度加快，原有的分子生物学设备不能满足中心人员的实验需求。为适应中心进一步发展，需要增添一些必备的分子生物学设备，包括小型垂直半干转电泳系统。
本次申购的小型垂直半干转电泳系统在本中心的用途如下：
1. 进行蛋白质的垂直电泳，分离分析样品中的蛋白质组成。
2.蛋白质样品质控，蛋白质样品是否有降解，作为WB实验的前置步骤，进行蛋白质的分离和转印。
本项目将由医院自筹资金购买，预算已获省里批准。招标预算为5万元。
二、采购需求调查
1、根据福建医科大学附属第二医院神经调控代谢性疾病中心发展推进需要，围绕神经调控代谢性疾病发病机理、治疗机制，特别是细胞免疫治疗和药物治疗过程、自身免疫微环境的调节机制等研究方向布局，满足实验亟需的相关条件装备，提出申请购买小型垂直半干转电泳系统。该设备主要用于WB实验前蛋白质电泳和转印，为后续蛋白质化学发光检测打下基础。根据神经调控代谢性疾病中心具体的实验需求，现提出几条需求标准及依据：
	序号
	需求标准
	依据

	1
	可同时进行1–4块小型凝胶电泳

	进行蛋白质WB检测时，蛋白质电泳的样本数不是很固定，不同实验者的样本数量有很大的不同。因此为了满足实验室大部分研究者的需求，必须具备能同时进行1-4块小型凝胶电泳，一次支持的样本数量从2个到40个以上。

	2
	能同时转印1-4块小型凝胶（8.3×7.3cm左右）
	进行蛋白质WB检测时，蛋白质电泳是第一步，蛋白质转印（从凝胶转移到固相膜上）是第二部，因此转印这个步骤必须匹配蛋白质电泳的样品数。


	3
	输出: 4对电源输出,可同时运行4个电泳槽


	4对电源输出，可同时运行1-4个电泳槽，为未来升级到通量16块凝胶（160样本）打下基础

	4
	输出方式:恒压,恒流方式或恒功率,可编程

	可编程意味着实验人员不需要时刻盯着电泳的指示剂，害怕电泳或转印过头，蛋白质从凝胶或膜上脱离。



2、采购项目国内产业发展、市场供给、历史成交情况、升级更新、备品备件、耗材等情况。
国内产业发展
带电颗粒在电场作用下，向着与其电性相反的电极移动，称为电泳(electrophoresis, EP)。成熟商品化的电泳仪在上个世纪50年代出现在国外。80年代被众多国外厂商引入中国，其中市场占有率比较高的是美国Bio-Rad、GE（现Cytiva）、ThermoFiser等。进入20世纪以来，众多国产厂商纷纷进入电泳市场。其中比较出名的是北京六一、上海天能这两家企业。目前来看，国产小型垂直半干转电泳系统技术相对于进口产品来说，很多功能都可以满足。但是产品的稳定性和耐用性和安全性还无法和进口产品相比。
历史成交情况:
福建医科大学附属第一医院Bio-Rad小型垂直半干转电泳系统 ，2020年中标价9.8万
福建医科大学附属第一医院Bio-Rad小型垂直半干转电泳系统 ，2021年中标价9.5万
福建医科大学中标  GE  小型垂直半干转电泳系统，中标价9.5万
广西壮族自治区食品药品检验所，中标天能 小型垂直半干转电泳系统， 中标价4万。
市场供给
目前，国内具备小型垂直半干转电泳系统实验产品的企业有上海天能、北京六一等极少数企业，大部分为进口产品，市场供给方面，目前中国的小型垂直半干转电泳系统实验产品消费市场中，本土的产品仅占15-20%左右。其余份额由国外的Bio-Rad、GE（现Cytiva）、ThermoFiser等企业占据。
升级更新、备品备件、耗材等情况
Bio-Rad、GE（现Cytiva）、ThermoFiser等企业都提供备品备件服务，仓库基本设置在上海广州等一线城市，响应服务及时。小型垂直半干转电泳系统作为实验类设备除试剂外没有特殊耗材消耗。
3、国产、进口产品价格对比情况，进口产品各供应商竞争情况，近期在政采领域的中标或成交情况及价格情况。
国产、进口产品价格对比:
	序号
	品牌
	产地
	型号
	市场中标价格（万元）

	1
	Bio-Rad
	美国
	MP4
	9.8

	2
	GE（Cytiva）
	美国
	GE Hoefer Mini VE
	9.5

	3
	ThermoFiser
	美国
	 Mini Gel Tank 
	9.5

	4
	上海天能
	中国
	EPS600
	4.0



进口产品各供应商竞争情况:

	1
	Bio-Rad
	美国
	55%

	2
	GE（Cytiva）
	美国
	20%

	3
	ThermoFiser
	英国
	10%

	4
	其他品牌
	中国
	15%



4、国产、进口产品的核心技术标准与采购需求标准的对比情况

	品牌
	美国BioRad
	美国GE（Cytiva）
	美国ThermoFiser
	上海天能

	国别
	产地美国
	产地美国
	产地美国
	产地中国

	型号
需求标准
	MP4
	GE Hoefer Mini VE
	 Mini Gel Tank 
	EPS600

	可同时进行1–4块小型凝胶电泳

	可同时进行1–4块小型凝胶电泳

	可同时进行1–4块小型凝胶电泳

	可同时进行1–4块小型凝胶电泳

	可同时进行1–2块小型凝胶电泳


	能同时转印1-4块小型凝胶（8.3×7.3cm左右）
	可同时进行1–4块小型凝胶电泳
。
	可同时进行1–4块小型凝胶电泳
。
	可同时进行1–4块小型凝胶电泳

	可同时进行1–2块小型凝胶电泳


	输出: 4对电源输出,可同时运行4个电泳槽


	输出: 4对电源输出,可同时运行4个电泳槽

	输出: 4对电源输出,可同时运行4个电泳槽

	输出: 4对电源输出,可同时运行4个电泳槽

	输出: 2对电源输出,可同时运行2个电泳槽


	输出方式:恒压,恒流方式或恒功率,可编程

	输出方式:恒压,恒流方式或恒功率,可编程

	输出方式:恒压,恒流方式或恒功率,可编程

	输出方式:恒压,恒流方式或恒功率,可编程

	输出方式:恒压,恒流方式或恒功率




三、需求调查过程
[bookmark: _GoBack]医院设备科及神经调控代谢性疾病研究中心在 2023期间对意向品牌通过官网查询、电话咨询、实地调研、会议机器参观操作等，2023年6月3日在医院外官网公开发布面向全国各潜在品牌的项目采购意向公告，调查了美国Bio-Rad、美国GE（Cytiva）、美国ThermoFiser、上海天能，2023年10月26日在医院鲤城院区门诊大楼十楼第三会议室公开组织现场设备论证询价会，有医院主要领导、设备科、审计、采管办、检验等组成的联合谈判小组与供应商、厂家进行面对面谈判询价，参与现场谈判的企业品牌有美国Bio-Rad、美国GE（Cytiva），美国ThermoFiser，上海天能。
四、调查结论
通过对项目调查，我们发现进口里Bio-Rad公司小型垂直半干转电泳系统具有：1、可同时进行1–4块小型凝胶电泳2、能同时转印1-4块小型凝胶（8.3×7.3cm左右）3、输出: 4对电源输出,可同时运行4个电泳槽输出方式:4、恒压,恒流方式或恒功率,可编程。完全满足本中心的实验需求，且我们确认进口小型垂直半干转电泳系统具有寿命长、故障少、准确率较高、稳定性好、安全性高等特点，故我们的调查结论认为伯乐小型垂直半干转电泳系统符合我们实验室对该设备的4个基本需求，故特此向上级主管部门申请购置。
五、调查结果承诺
承诺上述需求调查内容真实有效，无虚假情况，本单位对此报告内容的真实性负责。
六、附件
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